关于公布2021年无锡市预拌混凝土生产企业“双随机、一公开”检查情况的通知

各市（县）、区住房城乡建设局，市建设工程管理服务中心，各有关单位：

　　为进一步加强预拌混凝土生产监督检查机制建设，规范预拌混凝土生产企业的质量行为，确保主体结构安全，2021年9月23日至9月26日，市住房城乡建设局按照《关于开展2021年预拌混凝土生产企业“双随机、一公开”监督检查的通知》要求，组织开展了2021年无锡市预拌混凝土生产企业“双随机”检查工作，检查情况如下：  

　　一、基本情况

　　（一） 检查对象

　　本次抽查的对象为无锡市区范围内的预拌混凝土生产企业，共计检查12家。

　　（二） 检查内容

　　检查内容主要包括生产资质、人员配备是否符合要求，是否建立健全质量保证体系，试验、生产设备的配置及检定是否符合要求，原材料质量特别是骨料中氯离子含量是否符合要求，生产过程质量控制及计量配料系统是否精确，所供应的材料质量是否符合技术标准、技术文件的要求，是否按照工程建设法规要求组织生产，并提供符合要求的质量证明文件等。

　　二、检查情况

　　从检查的总体情况来看，各预拌混凝土生产企业均具备相应的生产资质，能够落实监管要求，有效运行质量管理体系，积极健全检测能力，试验室的环境、面积和仪器设备配备与生产能力相匹配；仪器设备定期进行校准或检定，严格把控原材料进场验收、配合比、生产过程控制等关键环节，确保混凝土出厂质量。特别是针对进场原材料和出厂混凝土拌合物的氯离子含量控制持续发力，杜绝不符合要求的海砂混凝土流入项目现场。但是部分企业的生产行为中还存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

　　（一）原材料质量控制方面

　　部分企业的原材料采购使用管理制度不符合要求。

　　（二）试验管理方面

1、未定期对试验人员进行培训；

2、配合比设计及调整不符合要求；

3、部分企业未提供混凝土强度异常处理措施。

　　（三）生产过程质量控制方面

　　个别企业拌楼配料秤检定过期。

（四）出厂质量控制方面

1、个别企业混凝土试件压力机留存数据不可追溯；

2、个别企业拌合物氯离子含量检测设备不符合要求。

（五）企业技术人员配置方面

个别企业技术人员社保不符合要求。

三、整改处理意见及下一步工作要求 

根据检查情况，江苏苏阳混凝土有限公司问题较少，表现较好；无锡永泰混凝土有限公司存在问题较多，表现较差。

各企业针对自身存在的问题，应自查自纠，采取相应措施，及时整改到位并予以书面回复，经过建设行政主管部门复查后方可进入下一步生产。同时做好以下工作：

（一）企业应进一步健全质量保证体系，并持续改进其有效性。企业技术人员的配备应符合相关规定，并满足正常开展质量控制工作的要求。

（二）企业应进一步加强原材料质量控制和配合比管理，原材料来源应稳定可靠。企业应进一步优化配合比管理，严禁使用劣质原材料用于混凝土生产。

（三）严禁违规使用海砂，人工砂的质量应符合规范要求。

（四）企业应注重生产、检测基础设施建设，改善企业检测功能室环境，升级淘汰落后仪器设备，健全检测能力，确保实体混凝土质量。 

 (五) 市、区（县）两级建设行政主管部门应有机联动、有机融合，区（县）建设行政主管部门应加强辖区预拌混凝土企业的生产质量监管，进一步加强混凝土质量的协同监管，有效利用信息化监管平台，确保我市预拌混凝土质量安全。

附件：2021年无锡市预拌混凝土生产企业“双随机”检查问题汇总

                     　无锡市住房和城乡建设局

                       　2021年12月9日

附件

2021年无锡市预拌混凝土生产企业“双随机”检查问题汇总
	企业名称
	抽查情况

	无锡金鑫商品混凝土有限公司
	具备生产资质；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；定期对搅拌系统计量设备进行校准，试验仪器设备定期检定；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。采用滴定法检测氯离子，但是溶液、设备不全；未见原材料采购使用管理制度；未提供混凝土强度异常处理措施。

	无锡建邦混凝土有限公司
	具备生产资质；对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验；按相应的标准和方法开展各项试验；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；定期对搅拌系统计量设备进行校准，试验仪器设备定期检定；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。搅拌楼设备档案部分资料缺失。

	江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司
	具备生产资质；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。未提供混凝土强度异常处理措施；混凝土原材料的采购、使用管理制度不齐全；未提供原材料使用台账。

	无锡创越商品混凝土有限公司
	具备生产资质；对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验；定期对生产设备进行检查保养；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。混凝土原材料使用台帐待进一步完善；出厂检验混凝土试件未按年度连续编号。

	无锡华鑫商品混凝土有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；定期对搅拌系统计量设备进行校准。混凝土原材料的采购、使用管理制度不完善；部分混凝土出厂强度数据无法追溯。

	无锡市万丰混凝土有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。搅拌楼配料秤检定超出有效期；未提供混凝土强度异常处理措施；

	无锡市众诚砼业有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；定期对搅拌系统计量设备进行校准；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。混凝土原材料的采购、使用管理制度待完善；

	无锡永泰混凝土有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。抗渗试验与取样台账无对应关系；未定期对试验人员进行培训；未提供混凝土强度异常处理措施；基准配合比设计无原材料相关信息，基准配合比设计和调整均未经技术负责人批准；无混凝土拌合物的均匀性记录；定期对搅拌系统计量设备进行校准；试验室主任的社保未正常缴纳；未进行混凝土的开盘鉴定

	江苏苏阳混凝土有限公司
	具备生产资质；建立混凝土原材料的采购、使用管理制度；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；建立生产设备管理制度和设备档案；定期对搅拌系统计量设备进行校准；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。

	无锡大马巷混凝土制品有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。混凝土原材料的采购、使用管理制度待完善；

	无锡建业商品混凝土有限公司
	具备生产资质；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。混凝土原材料的采购、使用管理制度待完善；当年度试验人员培训未开展。

	无锡市久安砼业有限公司
	具备生产资质；建立混凝土原材料使用台帐，有进场验收记录，质量可追溯；仪器设备定期进行校准或检定；按相应的标准和方法开展各项试验；定期对试验人员进行培训；混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求；混凝土出厂检验包含标准要求及合同约定项目。混凝土原材料的采购、使用管理制度待完善；出厂检验混凝土试块未按年度连续编号。
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