附件4
无锡市房建类建筑施工企业综合考核用表之四（安全生产文明施工一）
项目编号：                                                             检查日期：
	（施工单位安全履责情况100分）

	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法
	扣/加分
	得分
	扣/加分
原因

	1
	施工企业管理（15分）
	★未定期或按要求开展安全检查，扣10分；
安全检查内容不全面、流程未闭合，无企业印章、人员签字，扣5分；
未按规定开展实施安全标准化考核，扣5分；
项目安全管理体系不健全，企业安全管理部门人员不明确，工作职责不清晰，扣10分；
	
	
	

	2
	安全生产治理行动
（10分）
	未建立隐患排查治理制度，制定符合实际的隐患排查治理风险清单、隐患清单、责任清单，扣5分；
未按照要求开展自查自纠，扣10分；
	
	
	

	3
	




项目部管理
（25分）





	未建立分包单位清单及相应负责人员的名册，未与分包单位签订总分包安全生产协议，每缺1家分包单位扣3分；
未按规定开展安全标准化自评，扣5分；
危大、超危大工程未落实安全技术交底制度，每缺一项扣5分；
项目部未定期或按要求开展安全检查、隐患排查，扣10分；
未在规定时间内将发现的隐患整改到位（提供照片、影像资料、现场核查），扣5~10分。
未如实、动态建立特种作业人员名册，扣5分；
主要安全管理人员未履职，安全资料中有代签字，签字章现象，扣5~10分；
未制定安全生产应急救援预案，未进行演练，扣5分；
	
	
	

	4
	教育培训（15分）
	项目部未编制教育培训计划，并落实（记录、照片、影像资料），扣5分；
未建立、落实人员岗前培训教育、晨会制度（照片，影像等证明材料），扣5分；
起重机械特种作业人员未进行实训，每一人扣2 分；
现场作业人员三级安全教育不到位（抽查3人），每一人扣1分；
	
	
	

	5
	危大工程管理（25分）
	★危险性较大分部分项工程未编制方案的扣10分，审批手续不规范，扣3分；
★超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证，扣10分，未按要求完善方案的扣5分；
危大工程未验收合格投入使用或进入下一步施工工序的，每项扣5分；
超危大工程未验收合格进入下一步施工工序的，每项扣10分；
超危大工程实施过程中未安排管理人员现场跟踪管理，扣5分；
现场情况与验收结论明显不符，验收资料造假，每项扣5分；
	
	
	

	6
	疫情防控（10分）
	项目部管理人员、作业工人未按要求定期进行核酸检测，每人扣1分；
施工区、办公区、生活区对进出人员、车辆未进行反向扫码登记的，扣3分；
生活区、办公区等未定期消杀，扣3分；
办公、生活、施工区主要出入口显目位置未张贴“房屋市政工程常态化疫情防控指南”，扣3分；
	
	
	

	7
	智慧工地建设及标准化建设
（10分）
	按照文件要求，落实智慧工地管理并与市监管平台对接，加4分；
建立企业质量安全手册，并现场实施，加3分；
大型设备安装智慧监测设备，并与监管平台对接，加3分；
	
	
	

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　


注：1、所有检查项目存在其他隐患的，酌情扣分，直至扣完该检查项目得分；2、加★条目为“安全生产百日攻坚行动”内容，应重点检查；

无锡市房建类建筑施工企业综合考核用表之四（安全生产文明施工二）
 项目编号：                                        检查日期： 
	工程实体安全（100分）                                            检查部位

	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	安全
设施
（30分）
	★模架体系未按方案或规范搭设，每一处扣2分。
临边洞口未按方案或规范防护，每一处扣2分
★基坑支护（小于5米）不符合方案或规范要求，每一处扣3分
主要人行通道无防护措施，每一处扣3分
卸料、移动平台搭设不符合方案和规范，每一处扣5分。
★特种作业人员无证上岗，发现一人扣5分。
作业人员安全防护用品未按要求使用，发现一人扣2分。
★超危大工程未按专项方案实施，扣10分；
吊装作业未规范使用吊索具的一处，扣5分；
	　
	　
	　

	2
	机械设备
使用管理
（15分）
	起重设备作业区内有其他设施而无防护措施，扣4分；
★未执行机械日常验收、保养制度或维保记录未上传至“起重设备全过程管理系统”的每台次扣2分；
★附墙装置不按规定设置或未经检测合格投入使用的扣4分；
安全保护装置或部件失灵的一处扣4分；
★施工升降机、塔式起重机等未经验收合格投入使用，扣10分；
	　
	　
	　

	3
	临时用电及消防管理
（15分）
	外电防护措施不到位擅自施工的扣5分；
三级配电二级保护不到位的扣4分；
导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；
施工现场无消防平面布置图的扣2分；
动火作业施工作业面无消防措施的扣3分；
危险品仓库、易燃易爆物品保存、使用不符合规范扣5分；
存在其他隐患酌情扣分，直至扣完15分；
	　
	　
	　

	4
	文明施工
（30分）
	围挡不整洁美观，围挡破损、封闭不到位，每一处扣2分；
围挡公益广告比例未满足文明城市创建要求，每一处扣3分；
主干道两侧大门警示桩、减速标志、减速带、反光镜等设置不到位，扣2分；
图牌不全、大门两侧公示施工许可牌，文明施工社会监督牌，每缺少一块扣2分；
施工区域内主要道路未硬化、破损，扣5~8分；
加工场地、材料堆场未硬化，每一处扣3分；
未有序规划施工场地使用，材料、设备堆放无序，扣5~10分；
重点部位安全标志未设置，每一处扣2分；
建筑垃圾及时清理，楼层未做到工完料清，扣3分；
宿舍中使用大功率电器的扣3分；
建筑工地食堂使用瓶装燃气，扣3分，确需使用瓶装气的，未在厨房间内使用或未在“管阀”更换的基础上，加装泄漏报警器和联锁自动切断装置，并接入燃气泄漏报警平台，扣5分；
生活区环境卫生脏、乱、差，扣5分；
无季节性劳动防护措施，扣2分；
	
	
	

	5
	扬尘管控（10分）
	未设置喷淋、雾炮、定期洒水等必要的扬尘管控设施的，扣2分；
对易产生扬尘的建筑材料、建筑垃圾、渣土等无覆盖、洒水、绿化等防扬尘措施的，扣1~5分；
施工现场有明显的浮土、扬尘的，扣2分；
大门口周边30米范围内无专人保洁，有抛洒滴漏现象，扣3分；
车辆进出不冲洗，或冲洗设备损坏或不使用，扣3分；
	　
	　
	　

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　


[bookmark: _GoBack]注：1、所有检查项目存在其他隐患的，酌情扣分，直至扣完该检查项目得分；2、加★条目为“安全生产百日攻坚行动”内容，应重点检查；
