附件3
无锡市房建类建筑施工企业综合考核用表之三（工程质量）
项目编号                                 抽查部位：
	序号
	检查项目
	检查内容及扣分办法
	扣分
	得分
	扣分/加分
原因

	1
	质量行为（56分）
	未按规定配备项目部管理人员（4分，少一个扣2分）。
	
	
	

	
	
	工程项目管理人员未按规定履行职责，检查会议记录、验收记录等相关签字文件，对照实名制系统检查签字人员当天是否在岗(10分，发现一处不符合项目经理4分，其他人员2分)。 
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	工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备未按规范进行进场检验；钢筋连接试件不能证明现场取样的；按规范、设计文件等需进行复验而未进行复验的；未经监理工程师验收认可的；未经检验或者检验不合格擅自使用的；出现不合格报告未按规定进行处理的。（10分，每起2分）
	
	
	

	
	
	未严格按规定进行工序把关，上道工序未经验收合格进入下道工序施工；现场未及时、同步收集整理施工、质量控制资料；进场记录、原材料质保书、复试报告应对应齐全，质量控制资料不符合有关规定要求或弄虚作假的（10分，每起2分）。
	
	
	

	
	
	施工图设计文件未经审查批准擅自使用的；现场未提供审图意见回复及对应设计变更的。（2分）涉及工程建设强制性标准或者地基基础和主体结构安全性的变更未送原审查机构审查就施工的（2分）。
	
	
	

	
	
	采用无标准依据的或者规定淘汰的工艺、技术，或者“四新技术”应用没有进行专家论证（4分）。
	
	
	

	
	
	抗拔桩后连接锚固钢筋没有做原位钢筋机械连接接头承载力检验的（4分）。
	
	
	

	
	
	施工单位没有执行到混凝土公司抽查制度，不能提供相关书面抽查记录（2分）。标养箱、标养室温湿度不符合规范要求的（2分）。试件、试块管理情况混乱的（2分）。
	
	
	

	
	
	未实施举牌验收制度（4分） 
	
	
	

	2
	实体质量（34分）
	未按照审查合格的施工图设计文件、施工组织设计、专项施工方案施工（10分，每项5分）。
	
	
	

	
	
	违反工程建设强制性条文（10分，每次5分）。
	
	
	

	
	
	违反一般性工程建设相关规范、标准（10分，每次2分）。
	
	
	

	
	
	观感质量非常好不扣分；总体评价良好（扣1分）；观感质量总体评价一般（扣2分）；观感质量总体评价差（扣4分）。
	
	

	


	3
	质量通病、样板引路
（10分）
	未实施样板引路扣10分；外购样板扣6分；样板未按照现场设计图施工，但结构、防水、粉刷、机电安装齐全，扣2分；按图样板，种类齐全扣1分；按图做样板可以开现场会的项目不扣分。
	
	
	

	
4

	加分项
	执行检测综合报告制度加2分
	
	
	

	
	
	开展防渗漏治理活动加2分
	
	
	

	被检查单位
项目负责人签字：
	总
得分
	



