wxjc-js-合同-15
                        无锡市建设工程质量检测有限责任公司
                          2025版0次修改

              电线电缆委托检测合同单         委托编号：
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证人及见证号
	

	施工单位
	
	取样人及取样号
	

	经办人及电话
	
	委托日期
	

	来样方式
	(客户自行送样  (工程现场接样  (委托抽样检测  (监督抽检  (其他  

	已检样品处理
	(委托方自行取回（请于取回报告后15个工作日内取回样品，逾期按放弃取回处理）  (委托检测单位处理

	样品编号（由检测单位填写）
	样品名称
	规格型号
	标称截面
	额定电压
	出产批次
	生产厂家
	代表数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测依据
	检测项目

	（       ）-BV/RV电线(450/750V)

( GB/T 5023.3-2008
( GB/T 19666-2019

其他：
	(常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量、抗张强度、断裂伸长率、老化后抗张强度及变化率 、老化后断裂伸长率及变化率 、导体电阻、绝缘电阻、电压试验） (不延燃  (垂直燃烧  (其它：

	（     ）-(BYJ(RY(RYJ电线(温度等级：    ℃)

( JB/T 10491-2022   

( GB/T 19666-2019

其他：
	(常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量、抗张强度、断裂伸长率、导体电阻、电压试验）(老化后抗张强度及变化率和老化后断裂伸长率及变化率  (不延燃  (垂直燃烧  (其它：

注：若需做老化后指标，请提供对应的温度等级要求。

	（       ）-RVS双绞电线/RVV/RVB电缆

( JB/T 8734.3-2016  

( GB/T 5023.5-2008   

( GB/T 19666-2019  

其他：
	(常规性能（颜色及标志的耐擦性 、抗张强度、断裂伸长率、老化后抗张强度及变化率 、老化后断裂伸长率及变化率 、导体电阻、耐压试验）  

(不延燃 (垂直燃烧 (绝缘电阻 (其它：

	电缆

( GB/T 12706.1-2020 

( GB/T 5013-2008 (橡皮绝缘) 

( GB/T 9330-2020 (塑料绝缘) 

其他：
	(常规性能（颜色及标志的耐擦性 、厚度及外观尺寸测量(绝缘和护套)、抗张强度(绝缘和护套)、断裂伸长率(绝缘和护套)、老化后抗张强度及变化率(绝缘和护套) 、老化后断裂伸长率及变化率(绝缘和护套) 、导体电阻、绝缘电阻(试样10m)、电压试验（试样10m））(热延伸试验（绝缘和护套）  (不延燃试验——电缆的单根阻燃试验（只针对聚氯乙烯护套-代号V和弹性体护套-代号F)） (其它：

	见证员（签字）：

建设（监理）单位（盖章）：

日  期：
	取样员（签字）：

施工单位（盖章）：

日  期：
	委托经办人（签字）：

委托单位（盖章）：

日  期：
	检测单位经办人（签字）：

检测单位（盖章）：

日  期：

	样品信息由委托方填写并对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；

[image: image1.jpg]


本公司对客户相关的机密、信息和所有权实施严格的保护和保密措施，除非法律禁止；
本委托合同单一经双方经办人签字确认即具有法律效力；委托方应当对保密信息谨慎、妥善持有，未经本公司书面许可，不

得向任何第三方以任何直接或间接的方式（包括但不限于提供或销售包含或涉及保密信息的产品或资料）透露或提供保密信息；
4、本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，委托单位一份（归入档案）；

5、检测单位地址：无锡市新辉环路8号 ；

6、联系电话：0510-85817607、88156786、88157877；  

7、如需提供邮寄服务请及时与收样人员沟通，检测单位代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。               


扫一扫报告进度查询








2025年7月15日发布

                                                   2025年8月1日
实施

